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铜陵学院翠湖校区图书馆自修室视频监控采购项目
市场比价公告
因铜陵学院翠湖校区图书馆七、八楼自修室即将实行通宵开放，为筑牢馆区安全防线，消除消防与治安隐患，急需在图书馆七、八楼自修室增设监控设备，实现全域无死角全覆盖监控，监控录像保存期不少于30天，满足事件溯源需求。
一、采购项目内容概况及预算：
1.采购内容：翠湖校区图书馆自修室视频监控采购。
2.预算控制价：47000元。
3.供货期：自合同签订之日起25个日历日安装到位。
二、标段划分：一个标段 
三、采购方式：市场比价
四、合格供应商资格条件：
1.具有从事本项目的经营范围和能力企业单位或个体工商户；
2.受到招投标行政监管部门限制投标处罚的，至市场比价投标截止之日仍在处罚期内的供应商不得参与投标；
3.本项目不允许联合体投标；
4.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：
(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2）供应商被人民检察院列入行贿犯罪档案的；
(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。            
五、资格审查：本次采购采取资格后审方式，资格审查将在开标后由评审小组审查。
六、市场比价文件获取方式：
于2026年7月17日开始在铜陵学院安全管理处官网（bwc.tlu.edu.cn）自行下载本项目市场比价文件。
七、投标响应文件递交截止时间及市场比价时间：
1.提交时间2026年7月24日11时 00 分前递交投标响应文件。
2.递交地点：铜陵学院翠湖校区大学生活动中心107安全管理处，联系人：于老师（0562-5881012）。
（因校园管理要求，请投标人在2026年7月24日上午8:30-11:00期间投递投标文件，其它时段不接收）。
八、付款方式：本项目不支付预付款。验收合格一次性支付。
九、联系方式
1.采购人信息
名 称：铜陵学院安全管理处   
联系人、联系电话：于老师  0562-5881012
2.项目使用管理部门
名 称：铜陵学院安全管理处      
业务技术咨询服务联系人、联系电话：江老师 0562-5884750











铜陵学院翠湖校区图书馆自修室视频监控采购项目
市场比价文件
因铜陵学院翠湖校区图书馆七、八楼自修室即将实行通宵开放，为筑牢馆区安全防线，消除消防与治安隐患，急需在图书馆七、八楼自修室增设监控设备，实现全域无死角全覆盖监控，监控录像保存期不少于30天，满足事件溯源需求。
一、市场比价须知
1、对本项目感兴趣的供应商，不统一安排时间勘察现场，若供应商有勘察需求，自行与铜陵学院相关使用部门联系。
2、供应商如对本市场比价文件投标报价，即表示认可采购人提出的上述要求，且在报价时间截止后不得撤回，否则，该供应商将被记入不良供应商名单，在被限制投标（响应）的时间内不得参与采购人组织的任何采购活动。
3、供应商的响应文件将作为合同的组成部分。
4、市场比价保证金：无。
5、响应文件如有以下情况，将做无效响应处理。
（1）相应位置未加盖供应商单位公章的；
（2）相应位置法定代表人或授权委托人未签字或者盖章的；
（3）所提供的货物清单缺少的或商务、技术参数以及相关要求不能得到真正满足的；
（4）没有按规定要求密封装订、未按要求格式填报、文件前后不符的、字迹模糊无法辨认的造成无法评审的；
（5）其它不满足本市场比价文件要求和法定应当否决的情形。
二、服务技术标准和要求
以下要求是最低限度技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合市场比价文件和有关最新工业标准的优质产品。
㈠主要内容
铜陵学院翠湖校区图书馆七、八楼自修室共40间，除708和808房间内有柱子需要每间两台广角半球摄像机对射覆盖，剩余房间均安装一台广角半球，共42台摄像机。每层均21台摄像机，摄像机各自就近接入本层弱电间48口POE接入交换机通过光模块到图书馆四层弱电间汇聚。
㈡采购需求：
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	带防护罩半球摄像机
	①不低于400万像素 ，1/2.7"传感器靶面尺寸，最高分辨率为2560*1440；
②采用定焦镜头，镜头焦距为2.8 mm，光圈大小为F1.6；
③最低照度：0.003Lux；支持红外补光；
补光距离：红外补光≥10米；
④防暴等级不低于IK08；
⑤设备具有视频内容保护功能，从设备存储介质 (SD 卡等)中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码秘钥的用户才能正常播放，缺少解码秘钥则无法正常播放；
⑥具有宽动态条纹抑制功能。
	台
	42

	2
	接入交换机
	①提供48个千兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口
②支持6 KV防浪涌（PoE口）
③支持PoE输出功率管理
④交换容量：104 Gbps
⑤包转发率：77.38 Mpps
⑥支持IEEE 802.3af，IEE E802.3at
	台
	2

	3
	光模块
	千兆单模
	只
	4

	4
	视频平台系统接入
	投标人提供对接承诺函，保证本项目摄像机与铜陵学院原综合安防管理平台无缝兼容对接。含平台授权50路。
	项
	1

	5
	网线
	国标超5类非屏蔽 4 对 UTP 电缆；：采用 99.996%无氧铜，外护套材质PVC；
	箱
	12

	6
	PVC管
	25#
	米
	1800

	7
	施工费
	含三年质保
	项
	1


[bookmark: _GoBack]投标单位在中标后需提供厂家盖章出具的摄像机检测报告。
三、关于偏离
（1）供应商响应文件中出现的偏离，分为实质性偏离和非实质性偏离。
（2）实质性偏离是指响应文件未能实质响应市场比价文件的要求，所供货物和服务在功能上无法达到市场比价文件规定的最低要求。非实质性偏离是指响应文件在实质上响应市场比价文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，或者所供货物和服务实质上能够满足所列技术需求达到的功能，只是因为采用了不同的技术而导致不能在技术参数中响应。
（3）出现实质性偏离的将作无效响应处理。出现非实质性偏离的，市场比价评审小组将要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明、补正或承诺。供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明、补正或澄清、补正的内容不能说明问题的，作无效响应处理。市场比价评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
（4）响应文件中出现的偏离是否属于实质性偏离，以及偏离程度由市场比价评审小组根据项目实际情况确定，市场比价小组成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则确定。
四、评审
（一）市场比价工作程序
1、评审小组由采购人依法组建，成员人数为3人及以上单数。
2、评审小组首先对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的，将不得进入评审。
3、评审小组对供应商提交的投标响应文件及样品进行审查，为评审做好准备工作。
4、评审小组所有成员集中与单一供应商进行逐一评审。评审过程中可对评审文件规定的内容进行变动，变动内容须经采购人代表确认。
5、对否定的供应商，评审小组要提出充足的否定理由，并填写在评审记录上；对评审结果持有异议的，按照少数服从多数的原则由评审小组成员采取投票方式表决确定并记录入评审记录。
（二）资格审查
经评审小组确定，以下情形的供应商属于无效响应：
未按本比选采购文件要求提供营业执照以及相关资格证明材料或提供的材料不符合要求的。
（三）评审响应书及样品
评审开始前，评审小组将认真审查供应商提交的评审响应书，了解其与投标文件要求是否有偏离，并对照本市场比价文件规定评判供应商是否合格。审查完评审响应书后，对合格供应商提供的样品进行检验。
（四）评审
1、在掌握了供应商评审响应书及样品的基本情况后，评审小组将与供应商集中或分别进行评审。
2、在评审过程中，评审小组可以根据市场比价采购文件和投标文件情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，实质性变动内容是评审文件的有效组成部分。实质性变动的内容，经采购人代表确认。
（五）报价
响应报价超过控制价或不按规定格式进行报价的属于无效响应。报价表应按要求填写并装订入响应文件内。
（六）评审办法
根据《政府采购方式管理暂行办法》等法律法规的精神，并结合本项目实际制定本办法。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
	一、资格审查
[bookmark: _Toc513623392][bookmark: _Toc17631][bookmark: _Toc23811][bookmark: _Toc23778]符合性评审内容
	序号
	合格条件
	资格合格条件标准
	有效证明材料
	定性的结论以及
相关情况说明

	1
	独立的法人营业资格
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有相应的经营范围。
	企业法人营业执照（副本）
	复印件加盖公章装订在投标响应文件内，原件备查


注: 1.以上条款中有一条不符合即为不合格。
2.经公证部门公证的复印件和原件具有同等效力。
3.以上评审内容均应在投标响应文件中体现。
4.以上评审有任何一项未通过的，资格审查不合格，投标响应文件按无效处理。
5.供应商原件如有虚假，一经查实列入不良行为予以记录，是成交候选供应商的，取消其成交候选供应商资格。
二、评分标准
最低评标价法。在评审过程中，所有投标文件满足招标文件要求的前提下，报价最低的投标人将作为中标候选人。
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铜陵学院翠湖校区图书馆自修室视频监控采购项目
市场比价报价单
	设备名称
	品牌型号
	参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	带防护罩半球摄像机
	
	
	
	
	
	

	接入交换机
	
	
	
	
	
	

	光模块
	
	
	
	
	
	

	视频平台系统接入
	
	
	
	
	
	

	网线
	
	
	
	
	
	

	PVC管
	
	
	
	
	
	

	施工
	
	
	
	
	
	

	合计
	



报价为本项目的最终报价（包括原材料、人力、设备等成本，以及安全措施费、保险费、搬运力资费、税金和应承担的风险等一切费用）

法定代表人或其授权委托人：            （签字或盖章） 
联系方式：


                                供应商：（盖章）
               日期：

